# 海南省民族博物馆购置RP保护膜、保护袋的方案

为加强纺织品文物保护，根据馆务会议研究决定，购置RP保护膜、保护袋等纺织品文物保护设备，

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RP保护膜、袋参数表** | | | | | |
| **产品名称** | **规格参数** | **数量** | **单位** | **单价/元** | **小计/元** |
| RP保护膜 | ○文物保护专用的高阻隔材料。陶瓷蒸镀类透明膜，具有使氧气、水分和其它各种气体几乎无法渗透的功能。 ○单片膜，透明，长度可自由裁剪。 ○幅宽100cm，长100米。100米/箱。 ○氧气透过值：≤0.05ml/m²•day•atm ○水蒸气透过值：≤0.03g/m²•day•atm 适用于长期保护（5-7年）。 | 1 | 箱 |  |  |
| RP保护袋 | ○文物保护专用的高阻隔材料。陶瓷蒸镀类透明膜，具有使氧气、水分和其它各种气体几乎无法渗透的功能。 ○左右两侧封口的卷状平袋，中空，透明；长度可自由裁剪。 ○幅宽16cm，长100米。100米/箱 ○氧气透过值：≤0.05ml/m²•day•atm ○水蒸气透过值：≤0.03g/m²•day•atm 适用于长期保护（5-7年）。 | 1 | 箱 |  |  |
| 合计 |  | | | |  |

藏品修复保管部

2024年5月14日